|  |  |
| --- | --- |
| **type de lotissement** | **SCS-CN** |
| surface type E | 75 |
| surface type EV | 50 |
| surface type BH | 80 |
| surface type EHC | 75 |
| surface type EH | 70 |
| surface type HC | 75 |
| surface type I | 65 |
| surface type J | 70 |
| surface type B | 75 |
| surface type G | 80 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Temps**  **(min)** | **Pluie**  **(mm)** |
| 0 | 0 |
| 5 | 2.5 |
| 10 | 4 |
| 15 | 10 |
| 20 | 1.5 |
| 25 | 0.75 |
| 30 | 0.75 |
| 35 | 0.5 |
| 40 | 0 |